**Das neue Küberit-Profil: Qualität aus Leidenschaft**

Das neue All-in-One-Profil bei speziellen Anforderungen an Sockelleisten, Dehn- und Randfugen

*Januar 2024. - Küberit / Lüdenscheid.* – **Mit Potenzial zum nächsten Allround-Profil nach dem PPS-Champion präsentiert Küberit auf der Domotex die neue Profil-Serie 985 ff. Sie lässt sich nicht nur als Randabschluss- und Dehn-fugenprofil einsetzen, sondern auch als Sockelprofil. Das Besondere: Die 50 mm breite Auflagefläche auf beiden Seiten ist ideal zum Verkleben und bei speziellen Bodeneinsätzen, beispielsweise bei breiten Brandschutz-fugen, im Schwerlastbereich, bei asymmetrischen Fugenverläufen oder Fußbodenheizung. Damit ist diese Serie eine zuverlässige Alternative zu einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Profilen.**

**20 mm breite Fugen sicher und zuverlässig abdecken**

****Breite Randfugen können zu einer Herausforderung werden: So sehen beispielsweise die Bestimmungen bei Brandschutzfugen breite Dämmstreifen aus Mineralwolle oder Mineralfaser vor, auf denen weder Spachtel noch Klebstoff aufgebracht werden kann. Dadurch hat der Bodenbelag keinen Halt, sinkt im Fugenbereich ab und die Fuge zwischen Wand und Bodenbelag wird größer. Mit den neuen Küberit Randfugenprofilen 985 G ff und den Dehnfugenprofilen 985 S ff lassen sich bei vollflächig verklebtenBodenbelägen solche breiten Brandschutzfugen bis 20 mm sicher und dauerhaft überbrücken. Und sie können nach DIN EN 1264-4 | 2021-08 bei Böden mit Fußbodenheizung montiert werden.

Foto: Küberit Rand- und Dehnfugenprofil 985 G und S

**Ein paar Extras für eine smarte und sichere Montage**

Wie alle Produkte des Profilespezialisten, hat auch diese Profil-Serie ein paar Extras: Vorgebohrte Montagelöcher erleichtern die passgenaue Justierung am Boden. Durch die geschlossene Doppel-K Stanzung können sie mit ausreichendem Abstand verklebt oder verspachtelt werden – eben besonders wichtig bei Brandschutzfugen. Mit ihrer Länge von drei Meter können auch größere Räume zügig und mit wenigen Stoßkanten verlegt werden und mit ihrer Sichtfläche von 2,5 mm wirken sie sehr zierlich.

**Optisch aus einem Guss, drei Designvarianten**

Das Randfugenprofil hat eine zweite Funktion: Es lässt sich ebenfalls als Aufputzsockelleiste mit Belagseinlage montieren. Breite Fugen bis 40 mm im Raum überdeckt das Dehnfugenprofil dieser Serie. Dabei setzt der sichtbare Teil von 13 mm elegante Akzente. Die Standard-Silikonfuge ist grau oder schwarz, weitere Farben sind realisierbar. Da auch an Bodenprofile ein immer höherer Designanspruch gestellt wird, hat Küberit das Erscheinungsbild beider Profile aufeinander abgestimmt und in drei Designvarianten ins Sortiment aufgenommen: Natur, Silber und in der Trendfarbe Schwarz pulverbeschichtet.

Abdruck frei; Zeichen: 2.494 (inkl. Leerzeichen)

**Bild:step-clip-ch-3.jpg**  
Das Treppenkanten-Profilsystem Step-Clip Champion ist ein universell einsetzbarer Problemlöser bei der Renovierung mit Parkett, Laminat oder Kork und aufgrund der patentierten Champion-Technologie für Materialstärken von 7 bis 14 mm anpassbar.

**Download Bild:** [**Hier klicken**](https://1drv.ms/u/s!Anm7QxupwzJl6itn4nOO6Yk78Vdm?e=lRVsu5)

**Bildunterschrift:**

Mit dem neuen Küberit Randfugenprofil Profiltyp 985 G und dem Dehnfugenprofil 985 S lassen sich bei allen vollflächig verklebten Bodenbelägen Fugen bis 20 mm sicher und dauerhaft überbrücken. Durch die geschlossene Doppel-K Stanzung am äußeren Rand können sie beispielsweise auch mit einem ausreichenden Abstand zu Brandschutzfugen montiert werden. Der ungestanzte Bereich der Profile ist dabei so dimensioniert, dass selbst diese breiten Fugen optimal verdeckt werden.