**Küberit setzt auf Komfort und Sicherheit**

*Februar 2020; Küberit, Lüdenscheid. –* **Kleine Veränderungen haben manchmal große Wirkungen: Küberit hat seine Profile optimiert, um den Verarbeitungskomfort zu erhöhen und die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Auf der EuroShop im Februar zeigt der Profile-Spezialist einmal mehr, dass er es meisterlich versteht, seine Profile und Profilsysteme aus Aluminium durch smarte Modifikationen technisch immer komfortabler, nachhaltiger und flexibler zu machen: neue Profilhöhen, neue Längen und eine neue Verlegeausführung.**

Küberit hat das bekannte Bewegungsfugenprofil Motion-Star und seine Silikon- sowie die Doppel-K Profile mit neuen technischen Features ausgestattet. „Wir setzen bei unseren Neuheiten häufig auf die Weiterentwicklung und versuchen, dabei immer einen Schritt voraus zu denken. Durch Rückmeldungen aus dem Markt und Erfahrungen in der Anwendung optimieren wir unsere Profile. Manchmal sind es nur kleine Veränderungen, die jedoch einen wirklich sinnvollen Mehrwert für die Montage haben: Die technischen Neuheiten unterstützen immer den Verarbeiter bei seiner Arbeit und erweitern gleichzeitig die Anwendungsmöglichkeiten auf der Baustelle“, so Lars Maier, Vertriebsleiter Deutschland.

**Motion-Star zum Verkleben**

Mit dem neuen Bewegungsfugenprofil 316 für Bodenbeläge bis 2,2 mm bietet Küberit eine weitere Ausführung der bereits bekannten Profil-Reihe Motion Star. Für mehr Verarbeitungskomfort sorgen die neuen selbstklebenden Varianten. Die Profile werden lediglich in der markierten Ausgangsstellung auf dem Boden verklebt und verspachtelt. Diese Art der Montage hat gleich mehrere Vorteile: Sie ist eine sichere Einbauhilfe, sehr zeitsparend und man benötigt kein weiteres Zubehör - Verarbeitungsfehler sind daher praktisch ausgeschlossen.

**Weniger Verschnitt, schnellere Montage**

Die wichtigsten Profilhöhen der Silikon- sowie der Doppel-K Profile hat Küberit mit einer weiteren Länge von 3,0 m ausgestattet. Für den Verarbeiter bedeutet das: weniger Verschnitt, weniger Stöße, schnellere Montage, weniger Fehlerquellen. Das neue Dehnfugenprofil 300 S mit Silikon für Beläge bis 2,5 mm in 2,50 Meter Länge macht aus den gleichen Gründen die Arbeit der Handwerker zeitsparender und komfortabler.

**Bildunterschrift:**

**Komfortable Montage im Fokus:** Die neuen Motion-Star Profilsysteme zum Verkleben und für Beläge bis 2,2 mm Aufbauhöhe, sorgen für eine deutlich sichere und schnellere Verarbeitung. Die neue Länge von 3 Metern bei den wichtigsten Profilhöhen der Silikon- sowie der Doppel-K Profile, sorgen darüber hinaus auch noch für weniger Verschnitt.

***Alle Fotos:*** Küberit

Abdruck frei: 2.345 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

**Über Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG**

Als weltweit erfolgreicher Hersteller von Fußboden- und Treppenkantenprofilen steht der Name Küberit seit 157 Jahren für Qualität und Fortschritt. Kundenzufriedenheit, Perfektion, Innovation und die Bewahrung unserer Tradition sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Ständige Investitionen in neueste Technologien und Zertifizierungen sind Garanten für eine kontinuierlich hohe Qualität unserer Produkte und Leistungen. Als einer der ersten Profilhersteller ist Küberit seit September 2016 nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.